A projekt dokumentációja

Készitette Kármán szabolcs és Harkányi Dámiel

Routerek:  
alapvető beállítások. Quad zéró (0.0.0.0 0.0.0.0 [kimenő interface])  
Ospf 1(kivéve ISP mert az internet fele nem adunk meg belső hálózatott. Ott pedig Ospf 10)

Budapest:  
4 routerek van elhelyezve.  
Ezekbe BP1-BP3-ig beállitottuk HSRP-t és ospf-t.

Budapest:  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, algebra látható

Automatikusan generált leírás  
  
BP1  
A képen szöveg, Betűtípus, nyugta, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírásA képen szöveg, nyugta, Betűtípus, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás  
BP2  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, fehér látható

Automatikusan generált leírásA képen szöveg, nyugta, Betűtípus, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás  
BP3  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, fehér látható

Automatikusan generált leírásA képen szöveg, nyugta, Betűtípus, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

BP VPN:

Pécs R:  
Access list  
A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

Pécs R1:  
A képen szöveg, Betűtípus, nyugta, képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás  
DHCP a Vlanoknak:  
A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, dokumentum látható

Automatikusan generált leírás

P VPN:  
A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szám látható

Automatikusan generált leírás

Szeged:  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, algebra látható

Automatikusan generált leírás  
Sz VPN:  
A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, algebra látható

Automatikusan generált leírás

-  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, algebra látható

Automatikusan generált leírás

ISP  
A képen szöveg, Betűtípus, képernyőkép, algebra látható

Automatikusan generált leírás